# 1.Informations

*Catégorie :* Habitat individuel (neuf)

*TITRE :* UN GÎTE À FRÉTERIVE

|  |  |
| --- | --- |
| *Localisation* | Fréterive (73) |
| *Programme* | Construction d’un gîte intégralement encastré dans la pente au voisinage de la maison d’habitation des maîtres d’ouvrages.  T3 de 85 m2 ou un T2 et un studio séparé, ou encore deux studios indépendants. |
| *Maîtrise d’ouvrage* | Maîtrise d’ouvrage privée |
| *Maîtrise d’Œuvre* | Atelier Rémi Chaudurié, architecte |

# Texte projet candidats (556 caractères espaces compris)

Cette réalisation a fait l’objet d’une conception bioclimatique élémentaire afin de limiter sa consommation énergétique, aussi bien en saison froide que chaude, à travers les choix d’un projet fortement enterré, d’une casquette de protection profonde, d’une toiture végétalisée.

Les surfaces de vitrages largement dimensionnées permettent un excellent éclairage naturel, un captage solaire optimisé en hiver et une relation exclusive avec le grand paysage.

D’une manière générale, les choix se sont portés sur des matériaux sains, locaux et peu transformés.